赤峰工业职业技术学院

《会计实训室安全考试试卷》试题（一）

系：--------- 专业：-------------- 班级：------------- 姓名：---------- 得分：----

一、单项选择题(每题3分，共60分)：

1、实验室各种管理规章制度应该（ ）

A集中挂在醒目的地方 B存放在档案柜中 C由相关人员集中保管

2、实验室安全管理应坚持（ ）方针

A安全第一实验第二 B安全第一预防为主 C安全为了实验，实验必须安全

3、国际规定电压在（ ）以下不必考虑防止电击的威胁

A36V B65V C25V

4、发生电器火灾后首先应采取的第一条措施（ ）

A打电话报警 B切断电源 C扑灭明火

5使用灭火器扑灭火灾时要对准火焰？（ ）喷射

A上部 B中部 C根部

6、火灾烟雾进入人体最主要最常见的途径是（ ）。

A呼吸道 B皮肤 C眼睛

7、被电击的人能否获救关键在于（ ）。

A 触电的方式 B 触电电压的高低 C能否尽快脱离电源

8、低压验电笔一般适用于交直流电压为（ ）以下。

A 220 B380 C 500

9、任何电器设备在未验明无电之前一律认为是（ ）

A无电 B也许有电 C有电

10、安装使用漏电保护器是属于哪种安全技术措施（ ）

A基本安全措施 B辅助安全措施 C绝对安全措施

11、配电盘开关变压器等各种电气设备附近不得（　　）

A放置灭火器 B设置围栏 C 堆放易燃易爆品

12、电线插座损害时（　　）。

A出点伤害 B工作不方便 C不美观

13、如果触电者伤势严重应竭力实行（ ）和胸外心脏挤压的救治措施

A按摩 B人工呼吸 C点穴

14、在遇到高压电线断落地面时段落点（ ）内禁止人员进入。

A十米 B二十米 C三十米

15、三线电缆中的红线代表的是（ ）。

A零线 Ｂ地线 C 火线

16、实验室发生火灾时现场的工作人员应该（ ）

A迅速撤离 B抢救贵重物品 C引导在场学生

17电器发生着火时不能有以下哪种灭火器灭火（ ）

A二氧化碳灭火器 B水 C泡沫型灭火器

18、实验室消防安全很重要下列说法不正确的是（　　　　）

A员工应进行消防知识技能培训 B遮挡锁闭安全出口 C 定期检查以免发生隐患

19、实验室发生火灾后不能（ ）

A承电梯下楼 B从楼梯抛下 C用毛巾堵住口鼻

20、采取适当的措施使燃烧因缺乏或隔绝氧气而熄灭这种方法称作（ ）。

A 冷却灭火法 B 窒息灭火法 C 隔离灭火法

三、判断题（每题2分，共40分）：

1、电源插座，接线板，电线的容量应满足电器功率的需要（ ）

2、为避免线路负荷过大而引起火灾功率一千瓦以上的设备不得公用一个接线板（ ）

3、大型仪器使用中应注意仪器设备的接地电磁辐射网络安全事项避免事故发生（　 ）

4、实验室内的电线开关，插座要经常检查一旦有问题应立即保修。（　 ）

5、可以用潮湿得手触碰开关。（　 ）

6、当手脚或身体沾湿切勿启动电源开关 （ 　 ）

7、实验室同时使用多种电器设备时其总用电量和分线用电量均应小于设计容量。（　 ）

8、不是用绝缘损坏或接地不良的电器设备。（　 ）

9、负载处于工作状态时可以插接电器线路。（　 ）

1０、接线时要用合格的电源线，电源线接头要用绝缘胶布包好。（　 ）

11 、进行电器维修必须先关掉电源再设置告知牌后方可进行。（　　）

12、实验室的电源总闸没有必要每天离开时都关闭

13可以用湿布擦电源开关。（ ）

14、电源插座附近不应堆放易燃物（ ）

15、移动某些非固定安装的电器设备可以不切断电源（ ）

16、任何电器设备在未验明无电时不能盲目触及（ ）

17、使用电器设备时可以用两眼插头代替三眼插头（ ）

18、人体触电致死是由于肝脏受到严重伤害（ ）

19、发现实验室被盗或人为破坏应保护现场并立即报告老师（ ）

20、 只要插线板质量符合要求就可以随意串联多个不影响使用（ ）